Raków 07-01-2012

**Pytanie:**

1. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w przedmiarach ilości robót nawierzchniowych podane w przedmiarze są znacząco mniejsze niż podane w projekcie wykonawczym. Uściślenie właściwych ilości pozwoli nam na przygotowanie precyzyjnej oferty.

**Odpowiedź: umieszczamy aktualne rysunki projektu wykonawczego w wyniku których nr: 001, 027, 032, 039, ilości robót należy przyjąć z przedmiarów.**

**Pytanie:**

2.W przedmiarze robót – Drogi Vb w pozycji nr 1 (Rynek – ul. Bardzka, ul. Kościuszki, ul. Listopadowa, ul. Podole, ul. Klasztorna) brak ilości szczegółowych. Czy wykonawca ma przygotować przedmiar szczegółowy czy podać cenę za całą kompletną pozycję?

**Odpowiedź:**

**Poz. nr.1 jest pozycją określającą tytuł elementu. Nie podlega wycenie**

**Pytanie:**

3. Proszę określić prawidłowe wymiary ( w szczególności : grubość,tj.: 8 czy 10cm?), rodzaj obróbki zewnętrznej ( np.: wszystkie boki cięte; góra cięta, boki łupane;…) oraz rodzaj „ wykończenia”/ faktury (np.: płomień; groszek; „po cięciu”;…) płyt kamiennych jasnoszarych jakie należy przyjąć do wyceny w pkt. 2.9 ( w korespondencji do pkt.2) przedmiaru „Rakow\_drogi\_Vb\_PR\_1218.prd”?

**Odpowiedź:**

**Punkt nr 2 jest to tytuł elementu nie podlegający wycenie. W punkcie nr 2.9 przedmiaru należy wycenić płyty granitowe o grubości 8cm. Zmiana opisu pozycji „ Nawierzchnie z płyt kamiennych jasnoszarych grub. 8cm na posypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową”.**

**Obróbka zewnętrzna - wszystkie boki cięte.**

**Faktura górnej powierzchni – płomieniowana**.

**Pytanie:**

4. Proszę wyjaśnić jakie płyty:

a) betonowe,

b) kamienne,

należy przyjąć do wyceny chodników w pkt.3.7 przedmiaru „Rakow\_drogi\_Vb\_PR\_1218.prd”?

**Odpowiedź:**

**W punkcie nr 3.7 należy wycenić zgodnie z opisem – płyty kamienne granitowe gr. 4cm**

Pytanie:

5. W przypadku właściwej odpowiedzi b) na pytanie nr 2, proszę określić wymiary, ilości, rodzaj obróbki zewnętrznej ( np.: wszystkie boki cięte; góra cięta, boki łupane;…) oraz rodzaj „ wykończenia”/ faktury (np.: płomień; groszek; „po cięciu”;…) płyt kamiennych o gr. 4 cm jasnoszarych jakie należy przyjąć do wyceny w pkt. 3.7 przedmiaru „Rakow\_drogi\_Vb\_PR\_1218.prd”

**Odpowiedź:**

**Obróbka zewnętrzna - wszystkie boki cięte.**

**Faktura górnej powierzchni – płomieniowana.**

Pytanie:

6. Proszę określić:

6.1. Jakie wyroby z Kamienia ciemnoszarego:

a) płyty granitowe ciemnoszare grub 8 cm – zgodnie z pkt.4 przedmiaru „Rakow\_drogi\_Vb\_PR\_1218.prd”

b) kostka kamienna nieregularna 10 cm - zgodnie z pkt.4.8 przedmiaru „Rakow\_drogi\_Vb\_PR\_1218.prd”

c) płyty granitowe ciemnoszare gr. 10 cm szerokość 20, 30, 40 cm; długość wolna c.a. 40-60 cm ( np. typ New Impala Light) – zgodnie z Opisem do projektu wykonawczego”, należy przyjąć do wyceny w pkt. 4.8 przedmiaru „Rakow\_drogi\_Vb\_PR\_1218.prd”

6.2. ( w zależności od właściwej odpowiedzi na pkt. 6.1. pytania nr 6) – prawidłowe wymiary, ilości , rodzaj obróbki zewnętrznej ( np.: wszystkie boki cięte; góra cięta, boki łupane;…) oraz rodzaj „ wykończenia”/ faktury (np.: płomień; groszek; „po cięciu”;…) wyrobów z kamienia ciemnoszarego jakie należy przyjąć do wyceny w pkt. 4.8 przedmiaru „Rakow\_drogi\_Vb\_PR\_1218.prd”

**Odpowiedź:**

**Punkt nr 4 jest tytułem elementu i nie podlega wycenie. W punkcie 4.8 należy przyjąć zgodnie z opisem kostkę kamienną łamaną 10x10cm, gr.10cm. Obróbka zewnętrzna - wszystkie boki łupane.**

Pytanie:

7. Proszę określić rodzaj obróbki zewnętrznej ( np.: wszystkie boki cięte; góra cięta, boki łupane;…) oraz rodzaj „ wykończenia”/ faktury (np.: płomień; groszek; „po cięciu”;…) płyt kamiennych o gr. 8 cm 20\*20cm lub 40\*40cm jaki należy przyjąć do wyceny w pkt. 4.9 przedmiaru „Rakow\_drogi\_Vb\_PR\_1218.prd”?

**Odpowiedź:**

**Punkt nr 4 jest tytułem elementu i nie podlega wycenie**

**W punkcie 4.9 należy przyjąć płyty kamienne gr 10cm. Zmiana opisu: „Nawierzchnie z płyt kamiennych , grub. 10cm 20x20cm lub 40x40 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową”. Obróbka zewnętrzna - wszystkie boki cięte.**

**Faktura górnej powierzchni – płomieniowana.**

Pytanie:

8. Proszę określić:

8.1 Jaką kostkę:

a) kostka kamienna nieregularna 10 cm - zgodnie z pkt.5.1 przedmiaru „Rakow\_drogi\_Vb\_PR\_1218.prd”

b) kostka kamienna 12\*18 cm gr. 10cm - z pkt.5 przedmiaru „Rakow\_drogi\_Vb\_PR\_1218.prd”, należy przyjąć do wyceny w pkt. 5.1 przedmiaru „Rakow\_drogi\_Vb\_PR\_1218.prd”?

8.2 . Kolorystykę, rodzaj obróbki zewnętrznej ( np.: wszystkie boki cięte; wszystkie boki łupane, góra cięta, boki łupane;…) oraz rodzaj „ wykończenia”/ faktury (np.: płomień; groszek; „po cięciu”;…) kostki kamiennej jaką należy przyjąć do wyceny w pkt. 5.1 przedmiaru „Rakow\_drogi\_Vb\_PR\_1218.prd”?

**Odpowiedź:**

**Ścieki uliczne - należy wycenić 2x kostka kamienna o wym. 12x18cm gr. 10cm.**

**Zgodnie z przedmiarem:**

**Kostka ciemnoszara w ilości 907,42m długości ścieku.**

**Kostka jasnoszara w ilości 109,69m długości ścieku.**

**Ad 8.2) Obróbka zewnętrzna - wszystkie boki łupane.**

Pytanie:

9. Proszę określić wymiary , kolorystykę, rodzaj obróbki zewnętrznej ( np.: wszystkie boki cięte; wszystkie boki łupane, góra cięta, boki łupane;…) oraz rodzaj „ wykończenia” / faktury (np.: płomień; groszek; „po cięciu”;…) krawężnika jakie należy przyjąć do wyceny w pkt. 6.3 przedmiaru „Rakow\_drogi\_Vb\_PR\_1218.prd”?

**Odpowiedź:**

**Krawężniki kamienne z kostki granitowej łamanej.**

**Zmiana opisu :” Obramowanie nawierzchni krawężnikiem kamiennym – Kostka granitowa 20x20x30cm ciemnoszara, łamana na posypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową”.**

Pytanie:

10. Proszę określić prawidłowe wymiary, w szczególności **grubość ( 8 czy 10 cm?)** rodzaj obróbki zewnętrznej ( np.: wszystkie boki cięte; góra cięta, boki łupane;…) oraz rodzaj „ wykończenia”/ faktury (np.: płomień; groszek; „po cięciu”;…) płyt kamiennych jasnoszarych jakie należy przyjąć do wyceny w pkt. 18.9 ( w korespondencji do pkt. 18) przedmiaru „Rakow\_drogi\_Vb\_PR\_1218.prd”?

**Odpowiedź:**

**Punkt nr 18 jest tytułem elementu i nie podlega wycenie.**

**W punkcie 18.9 jest podana prawidłowa grubość płyt granitowych 8cm**

**Obróbka zewnętrzna - wszystkie boki cięte.**

**Faktura górnej powierzchni – płomieniowana.**

Pytanie:

11. Proszę określić:

11.1 Jaką kostkę :

a) kostka kamienna nieregularna 10 cm - zgodnie z pkt.19.9 przedmiaru „Rakow\_drogi\_Vb\_PR\_1218.prd”

b) kostka kamienna 12\*18 cm gr. 10cm - z pkt.19 przedmiaru „Rakow\_drogi\_Vb\_PR\_1218.prd”, należy przyjąć do wyceny w pkt. 19.9 przedmiaru „Rakow\_drogi\_Vb\_PR\_1218.prd”?

11.2 Rodzaj obróbki zewnętrznej ( np.: wszystkie boki cięte; wszystkie boki łupane, góra cięta, boki łupane;…) oraz rodzaj „ wykończenia”/ faktury (np.: płomień; groszek; „po cięciu”;…) kostki kamiennej jaką należy przyjąć do wyceny w pkt. 19.9 przedmiaru „Rakow\_drogi\_Vb\_PR\_1218.prd”

**Odpowiedź:**

**Punkt nr 19 jest tytułem elementu i nie podlega wycenie.**

**W punkcie 19.9 należy wycenić kostkę kamienną granitową rzędową gr. 10cm. Zmiana opisu pozycji „ Place i zatoki postojowe z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, z kostki kamiennej rzędowej 10cm na podsypce cementowo-piaskowej”**

**Ad 11.2) Obróbka zewnętrzna - wszystkie boki łupane.**

Pytanie:

12. Proszę określić: kolorystykę, rodzaj obróbki zewnętrznej ( np.: wszystkie boki cięte; góra cięta, boki łupane;…) oraz rodzaj „ wykończenia”/ faktury (np.: płomień; groszek; „po cięciu”;…) płyt kamiennych, grub. 4 cm jaką należy przyjąć do wyceny w pkt. 26.9 przedmiaru „Rakow\_drogi\_Vb\_PR\_1218.prd”?

**Odpowiedź:**

**Punkt 26.9 – zgodnie z dokumentacją otoczenie wokół studni wykonać z płyty granitowej jasnoszarej gr. 4cm,**

**Obróbka zewnętrzna - wszystkie boki cięte.**

**Faktura górnej powierzchni – płomieniowana.**

Pytanie:

13. Brak w dokumentacji przetargowej materiałów pozwalających na wycenę pkt.17.5.1 „ Wymiana schodów kamiennych” przedmiaru „RAKOW\_budowlany\_PR\_12\_18.prd”

**Odpowiedź:**

**Wymiana schodów Dom Wójta – zgodnie z rys. rzutu budynku należy wykonać renowację schodów z piaskowca gr. 4cm zabezpieczonego hydrofobowo.**

Pytanie:

W przedmiarze robót – Drogi:

14.W pkt. 2 mowa jest o nawierzchni z płyt granitowych o gr. 8 cm, natomiast w pkt. 2.9 mowa jest o płytach gr. 10 cm.

**Odpowiedź**

**Punkt nr 2 jest to tytuł elementu nie podlegający wycenie W punkcie nr 2.9 przedmiaru należy wycenić płyty granitowe o grubości 8cm. Zmiana opisu pozycji „ Nawierzchnie z płyt kamiennych jasnoszarych grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową”.**

Pytanie:

15.W pkt. 3 mowa jest o nawierzchni z płyt granitowych jasnoszarych o gr. 4 cm natomiast w pkt. 3.7 mowa jest o płytach betonowych o gr. 4 cm

**Odpowiedź:**

**Punkt nr 3 jest to tytuł elementu nie podlegający wycenie. W punkcie nr 3.7 należy wycenić zgodnie z opisem – płyty kamienne gr. 4cm**

Pytanie:

16.W pkt. 4 mowa jest o nawierzchni z płyt granitowych ciemnoszarych o gr. 8 cm, natomiast6 w pkt. 4.8 mowa jest o kostce kamiennej nieregularnej gr. 10 cm (czy chodzi o kostkę ciemnoszarą surowo łupaną 9/11 cm)

**Odpowiedź :**

**Punkt nr 4 jest tytułem elementu i nie podlega wycenie w punkcie 4.8 należy przyjąć zgodnie z opisem kostkę kamienną łamaną 10x10cm , gr 10cm.**

Pytanie:

17.W pkt.18 mowa jest o nawierzchni z płyt granitowych jasnoszarych o gr. 10 cm, natomiast w pkt. 18.9 mowa jest o płytach o gr. 8 cm

**Odpowiedź:**

**Punkt nr 18 jest tytułem elementu i nie podlega wycenie.**

**W punkcie 18.9 jest podana prawidłowa grubość płyt granitowych 8cm**

Pytanie:

18.W pkt. 19 mowa jest o nawierzchni z kostki rzędowej o wym. 12X18 gr. 10 cm, natomiast w pkt. 19.9 mowa jest o kostce kamiennej nieregularnej gr. 10 cm (czy chodzi o kostkę 12x18 bokach łupanych, górze ciętej czy o kostkę surowo-łupaną 9/11 cm)

**Odpowiedź:**

**Punkt nr 19 jest tytułem elementu i nie podlega wycenie. W punkcie 19.9 należy wycenić kostkę kamienną granitową rzędową gr. 10cm. Zmiana opisu pozycji „ Place i zatoki postojowe z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, z kostki kamiennej rzędowej 10cm na podsypce cementowo-piaskowej”**

Pytanie:

19.W pkt. 27 mowa jest o korytkach z kostki o wym. 12X18 gr. 10cm, natomiast w pkt. 21.1 mowa jest o kostce kamiennej nieregularnej gr. 10 cm (czy chodzi o kostkę 12x18 o bokach łupanych, górze ciętej czy o kostkę surowo-łupaną 9/11 cm)

**Odpowiedź: Punkt nr 27 jest tytułem elementu i nie podlega wycenie.**

**W punkcie 27.1 należy wycenić 2x kostka kamienna o wym 12x18cm gr. 10cm.wg PW.**

Pytanie:

20.W pkt. 26.9 mowa jest nawierzchni kamiennej o gr.4 cm wokół studni (grubość za mała na ciągi pisze) dokumentacja PW rys. 028, 029 mówi o gr. 8 cm

**Odpowiedź:** **Punkt 26.9 – zgodnie z dokumentacją otoczenie wokół studni wykonać z płyty granitowej gr. 4cm**.

Pytanie:

21. W pkt.10; 16;17;23;24 mowa o nawierzchniach z kostek betonowych, dokumentacja PW mówi o płytach kamiennych o gr. 6 cm.

**Odpowiedź: W pozycjach nr 10, 17, 24 przyjęto w przedmiarze zgodnie z opisem dla wjazdów - kostkę betonową gr. 8cm np. Libet Antico Natulit Massimo lub równoważna.**

**W pozycjach nr 16 i 23 przyjęto w przedmiarze zgodnie z opisem dla chodników - płyty betonowe gr. 7cm np. Libet Antico Natulit lub równoważne.**

Pytanie:

22. W specyfikacji Technicznej w pkt.2 mowa jest o wymaganiach materiałów przeznaczonych do robót, brak jest szczegółowej informacji o parametrach fizycznych jakie powinien spełniać kamień.

**Odpowiedź:**

**Parametry fizyczne kamienia granitowego :**

**-porowatość nie więcej niż 2,0%**

**-nasiąkliwość nie więcej niż 0,4 %**

**-mrozoodporność nie mnie niż 25 (cykli)**

**-ścieralność nie więcej niż 0,15 cm**

Pytanie:

23. Proszę o określenie z jakiego granitu należy wykonać elementy fontanny (kula, bloki, niecka, itp.)

**Odpowiedź:**

**Kula- granit ciemnoszary, pozostałe części – granit jasnoszary.**

Pytanie:

24. Proszę o określenie z jakiego granitu należy wykonać ławy kamienne.

**Odpowiedź:**

**Ławy - granit ciemnoszary.**

Pytanie:

25. Proszę o określenie czy nawierzchnie wokół fontanny należy wykonać z płyt ciętych w trapezy czy ciętych po łuku.

**Odpowiedź:**

**Nawierzchnia wokół fontanny należy wykonać z płyt ciętych po łuku.**

Pytanie:

26. Proszę o określenie piaskowca ( typ, kolor, pochodzenie)

**Odpowiedź:**

**Rodzaj piaskowca: Nowa Wieś Grodziska lub Zarkowice lub równoważny.**

Pytanie:

27. Pozycja przedmiaru schody do kościoła św. Trójcy. Proszę o podanie ilości balustrad, pilastrów oraz tralek z piaskowca.

**Odpowiedź:**

**Według przedmiaru (projektu wykonawczego).**

Pytanie:

28. Na rys. 031 PW występuje ,,kamienna ściana” natomiast nie występuje w przedmiarze, proszę o aktualizację przedmiaru.

**Odpowiedź:**

**Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem tj. brak tej ściany.**

Pytanie:

29. Proszę o określanie czy płyty oraz krawężniki wokół ujęcia wody (rys. 028 PW) mają być wykonane w formie płyt ciętych w trapezy czy ciętych łukowo.

**Odpowiedzi: Cięte po łuku.**

Pytanie:

30. W związku z brakiem w formularzu nr 2 (zbiorcze zestawienie wartości robót) zakresu robót ORGANISTÓWKA – PRZYŁĄCZE WODNO– KANALIZACYJNE, pytanie czy w/w pozycję należy wpisać w poz. 5 ( zgodnie z działami przedmiaru), a pozostałe pozycje przesunąć.

**Odpowiedź:**

**Wyżej wymienioną pozycję należy wpisać w formularzu nr 2(zbiorcze zestawienie wartości robót) pod pozycją 4.**