Zaproszenie do składania propozycji cenowych

pozaustawowe dla zamówienia, którego wartość nie przekracza 130 000 zł:

**Wykonanie utwardzenia istniejącego placu przy budynku wielofunkcyjnym w Ociesękach**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: IPM-G.271.4.2024

ZATWIERDZIŁ:

Wójt Gminy Raków

 Damian Szpak

**I. Opis przedmiotu zamówienia**

**Przedmiotem zamówienia jest:**

Wykonanie utwardzenia istniejącego placu przy budynku wielofunkcyjnym w Ociesękach.

Zakres prac:

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie utwardzenia istniejącego placu przy budynku wielofunkcyjnym w Ociesękach. Prace polegać będą na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej o powierzchni 525m2 wraz z wykonaniem podbudowy. Ponadto, wykonanie utwardzenia placu obejmują wykonanie niezbędnych robót ziemnych i robót związanych z wykonaniem korytka betonowego typu mulda oraz przestawieniem istniejących krawężników. Szczegółowy zakres prac przedstawiono w załączonej do zapytania dokumentacji.

**Wykonawca w ramach przysługującego mu wynagrodzenia:**

1) wykona przedmiot umowy z materiałów własnych, własnym sprzętem, wszystkie użyte materiały budowlane muszą odpowiadać wymogom ustawy o wyrobach budowlanych, Wykonawca dostarczy urządzenia fabrycznie nowe, nieużywane, sprawne technicznie, bez wad fizycznych i prawnych.

2) przygotuje zaplecze budowy tj. odpowiednie pomieszczenia magazynowe na składowanie materiałów i narzędzi, pomieszczenia socjalne dla swoich pracowników, ogrodzenie placu budowy wraz z oznakowaniem ( tablica informacyjna), zamontuje liczniki poboru energii elektrycznej i wody ponosząc koszty ich zużycia w okresie realizacji robót. (jeżeli wymagane przepisami prawa)

3) sporządzi lub zapewni sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakresie określonym w art. 21a ustawy z dnia 21.07.2001 r. o zmianie ustawy prawo budowlane oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (jeżeli wymagane przepisami prawa)

4) zapewni dozór terenu budowy jak również ochronę znajdującego się na nim mienia.

5) usunie z terenu budowy gruz i materiały z rozbiórki, działając zgodnie z ustawą o odpadach. W przypadku złomu metalowego należy go przekazać do punktu skupu a uzyskane środki finansowe ze sprzedaży należy przekazać na konto Zamawiającego. Nadający się do powtórnego użytku materiał rozbiórkowy zostanie przez wykonawcę złożony i przygotowany do transportu.

6) przeprowadzi branżowe próby i odbiory techniczne i technologiczne. (jeżeli wymagane przepisami prawa)

7) usunie materiały zbędne z placu budowy na wysypisko śmieci, uporządkuje teren budowy, przywróci stan pierwotny drogi dojazdowej na plac budowy. Z wywózki odpadów Wykonawca przedłoży Zamawiającemu stosowny dokument potwierdzający, z przekazania odpadów do utylizacji podmiotowi uprawnionemu.

8) zapewni przywrócenie do stanu pierwotnego wjazdów, ogrodzeń oraz miejsc realizowanych robót.

9) zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót , aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektów i infrastruktury zlokalizowanej na obiektach, terenie placu budowy oraz z nim sąsiadujących oraz ich właściwego zabezpieczenia przed dostępem osób niepowołanych oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, mogącymi mieć szkodliwy wpływ na ich działanie. W przypadku uszkodzenia obiektów, urządzeń, infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury , dróg, placów itd.

10) zobowiązany jest do pokrycia wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych na skutek prac Wykonawcy w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia

11) w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robót lub ich części , kradzieży urządzeń , materiałów w trakcie realizacji budowy, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt,

12) zobowiązany jest do utrzymywania w budynku i jego otoczenia w czasie prac budowalnych czystości i porządku.

**II. Termin realizacji zamówienia**

Prace określone w pkt. I winny zostać wykonane w terminie do 30 kwietnia 2024 r.

**III. Warunki płatności**

Przelew na wskazany rachunek bankowy na podstawie wystawionej faktury VAT, po uprzednim złożeniu wymaganych dokumentów.

**IV. Warunki udziału oferenta w postępowaniu**

1. O udzielenie Zamówienia może ubiegać się Wykonawca, którego prowadzona działalność wchodzi w zakres przedmiotowego Zamówienia;
2. Zamawiający ma prawo do wykluczenia z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. Wykluczenie Oferenta będzie jednoznaczne z odrzuceniem złożonej przez niego oferty.

**V. Miejsce, termin i forma składania ofert**

Termin dostarczenia ofert do **29 marca 2024 r. (piątek) do godz. 10.00**

Oferent winien wysłać ofertę droga mailową na adres **zamowienia.publiczne@rakow.pl:**

1. w tytule maila wpisać: „Nie otwierać przed 29 marca 2024 r. (piątek) do godz. 10.00 – Wykonanie utwardzenia istniejącego placu przy budynku wielofunkcyjnym w Ociesękach”,
2. Oferta powinna być przesłana na formularzu ofertowym, stanowiącym **załącznik nr 2 do zaproszenia.**
3. Do oferty należy załączyć wypełniony kosztorys ofertowy - **załącznik nr 3 do zaproszenia.**

**VI. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty**

1. Spośród złożonych ofert wybrana zostanie najkorzystniejsza oferta z punktu widzenia ceny za jaką zostanie zrealizowane zamówienie.

**VII. Informacje dodatkowe**

1. Gmina Raków zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy na każdym etapie postępowania.
2. Miejscem zawarcia umowy będzie siedziba zamawiającego. Termin zawarcia umowy nie może przekraczać 7 dni od mailowego/telefonicznego lub pisemnego poinformowania wykonawcy o zamiarze zawarcia z nim umowy.
3. Oferty złożone przez Wykonawców, którzy nie zostali wybrani w przedmiotowym postępowaniu, pozostaną w aktach Zamawiającego.
4. Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

**VIII. Lista załączników**

1. Projekt umowy
2. Wzór formularza ofertowego, (załączyć do oferty)
3. Kosztorys Ofertowy - utwardzenie placu (załączyć do oferty)
4. Przedmiar robót - utwardzenie placu
5. PZT - plac do utwardzenia [420x297]
6. Przekrój normalny - plac do utwardzenia [210x297]