*Załącznik nr 6 – Przedmiar robót – Ociesęki.*

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: Remont pomieszczeń Placówki Wsparcia Dziennego w Rakowie Filia   
w Ociesękach

ADRES INWESTYCJI: Ociesęki 61 A, 26-035 Raków

NAZWA INWESTORA: Gmina Raków

ADRES INWESTORA: ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| **.** | | | | | |
| **1** | **45453000-7** | **Roboty remontowe** | | | |
| **1.1** |  | **Wymiana stolarki** | | | |
| 1 d.1.1 | KNR-W 4-01  0353-07 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | **1,000** |
| 2 d.1.1 | KNR-W 4-01  0322-02 | Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł | m2 |  |  |
|  |  | 0,90 \* 2,05 | m2 | 1,845 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | **1,845** |
| 3 d.1.1 | kalk. własna | Dostawa ościeżnicy stalowej | szt |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | **1,000** |
| 4 d.1.1 | KNR-W 4-01  0919-20 | Wymiana klamek z szyldami | szt. |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | **4,000** |
| **1.2** |  | **Prace malarskie** | | | |
| 5 d.1.2 | KNR-W 4-01  1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 450 | m2 | 450,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | **450,000** |
| 6 d.1.2 | KNR-W 4-01  1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 |  |  |
|  |  | 450 | m2 | 450,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | **450,000** |
| 7 d.1.2 | NNRNKB 202  1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 |  |  |
|  |  | 450 | m2 | 450,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | **450,000** |
| 8 d.1.2 | KNR-W 4-01  1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 |  |  |
|  |  | 450 | m2 | 450,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | **450,000** |
| **1.3** |  | **Prace pozostałe** | | | |
| 9 d.1.3 | kalk. własna | Dostawa i montaż odbojnicy drewnianej do ściany | mb |  |  |
|  |  | 5,5 | mb | 5,500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | **5,500** |
| 10 d.1.3 | KNNR 8 0118-  04 | Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej ściennej o śr. 15 mm | szt |  |  |
|  |  | 2 | szt | 2,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | **2,000** |
| 11 d.1.3 | KNR 4-03  0606-06  analogia | Wymiana lamp | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | **2,000** |