|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | |  | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **Przedmiar robót** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Rodzaj robót (branża): | Drogowa | | | | | |
|  |  | | | | | |
| **Inwestycja** | Remont drogi w miejscowości Życiny do zbiornika od km 0+000 do km 0+500 dz. nr 433 | | | | | |
|  |  | | | | | |
|  | Droga gminna w miejscowości Życiny | | | | | |
|  |  | | | | | |
| Adres: |  | | | | | |
|  | Życiny | | | | | |
|  |  | | | | | |
| Kody CPV: | 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby | | | | | |
|  |  | | | | | |
| **Inwestor:** | Gmina Raków | | | | | |
|  | ul. Ogrodowa 1 | | | | | |
|  | 26-035 Raków | | | | | |
|  |  | | | | | |
| **Wykonawca:** | Ajko Artur Kręcisz | | | | | |
|  | Gen. W. Sikorskiego 6 | | | | | |
|  | 28-200 Staszów | | | | | |
|  |  | | | | | |
|  |  | | | | | |
| Sporządził: | Artur Kręcisz | | | | | |
| Sprawdził: |  | | | | | |
| Data opracowania: | 10.2015 | | | | | |
|  |  | | | | | |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  | Inwestor | |  | Wykonawca | |  |
|  | | | | | | |
|  | | 1 | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  | | | | |
| **Przedmiar** | | | | | | | | |
| **Lp** | **Kod** | **Opis** | | | **Jm** | **Ilości składowe** | **Ilość robót** |  |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 |
| 1 | CPV 45111000-8 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. | | |  |  |  |
|  |  |  | | |  |  |  |
| 1.1 | SST D-01-02-04 | Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych gr. 10cm na zjazdach indywidualnych i ponowne ułożenie po dostosowaniu wysokościowym. | | | m2 |  | 14,40 |
|  |  | 14,4 | | | m2 | 14,40 |  |
| 1.2 | SST D-01-02-04 | Rozebranie obrzeży betonowych na zjazdach indywidualnych i ponowne ułożenie po dostosowaniu wysokościowym. | | | m |  | 7,20 |
|  |  | 7,2 | | | m | 7,20 |  |
| 1.3 | SST D-01-02-04 | Regulacja wysokościowa bramki do przepompowni polegająca na odcięciu i ponownym przyspawaniu. | | | szt. |  | 1,00 |
|  |  | 1 | | | szt. | 1,00 |  |
| 1.4 | SST D-01-02-04 | Regulacja pionowa studzienek kanalizacji betonowej, nadbudowa wykonana betonem | | | szt. |  | 9,00 |
|  |  | 9 | | | szt. | 9,00 |  |
| 1.5 | SST D-01-02-04 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych nadbudowa wykonana betonem | | | szt. |  | 2,00 |
|  |  | 2 | | | szt. | 2,00 |  |
| 2 | CPV 45112000-5 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby | | |  |  |  |
|  |  |  | | |  |  |  |
| 2.1 | SST D-02-01-01 | Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem urobku w gr. kat. I-V. Wykonanie wykopu w miejscach zniszczonej drogi na głębokość 0,2m | | | m3 |  | 75,60 |
|  |  | 75,6 | | | m3 | 75,60 |  |
| 2.2 | SST D-02.03.01 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI z wykonanych wykopów. Wykonanie nasypów z gruntu pochodzące z wykopów, wraz z formowaniem i zagęszczaniem. | | | m3 |  | 75,60 |
|  |  | 75,6 | | | m3 | 75,60 |  |
| 3 | CPV 45233000-9 | Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. | | |  |  |  |
|  |  |  | | |  |  |  |
| 3.1 | SST D 04-01-01 | Ścięcie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca statycznego. | | | m2 |  | 2 772,00 |
|  |  | 2772 | | | m2 | 2 772,00 |  |
| 3.2 | SST D-04-04-02 | W-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 lub 0/31,5mm średnia gr. warstwy po zagęszczeniu 15, 20 lub 25cm. | | | m3 |  | 708,28 |
|  |  | 708,28 | | | m3 | 708,28 |  |
| 3.3 | SST D-04-03-02 | Oczyszczenie i skropienie mechaniczne emuslją asfaltową | | | m2 |  | 724,00 |
|  |  | 724 | | | m2 | 724,00 |  |
| 4 | CPV 45233000-9 | NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg | | |  |  |  |
|  |  |  | | |  |  |  |
| 4.1 | SST D-05-03-05 | Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11W 50/70 warstwa wiążąca, gr. w-wy 6 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. | | | m2 |  | 2 584,00 |
|  |  | 2584 | | | m2 | 2 584,00 |  |
| 4.2 | SST D-05-03-05 | Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S 50/70 warstwa ścieralna, gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. | | | m2 |  | 2 534,00 |
|  |  | 2534 | | | m2 | 2 534,00 |  |
|  | | | | | | | |
|  | | | 2 |  | | | | |