**Raków, 18.05.2022 r.**

**INFORMACJA nr 3
dla Wykonawców**

**„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Raków”**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania:

**Pytanie 1:**

 Ze względu na brak odpowiedzi Zamawiającego na Pytanie nr 1 w Informacji nr 2 dla Wykonawców w/w zadania z dnia 11.05.2022r. ponownie zwracamy się prośbą o wyjaśnienie treści SWZ wraz z załącznikami w następującym zakresie:

1. Zgodnie z zapisami Programu funkcjonalno – użytkowego stanowiącego załącznik Nr 10 do SWZ w pkt.1.2.1.Opis ciągu technologicznego dla oczyszczalni typu stawowego jest zapis *„…Istniejący staw napowietrzany wymaga remontu i oczyszczenia z zalegających osadów po ponad 20 letniej eksploatacji Istniejący staw napowietrzany wymaga remontu i oczyszczenia z zalegających osadów po ponad 20 letniej eksploatacji. Należy uzupełnić „zarwane” groble stawu od strony północnej i wschodniej, usunąć osad z dna stawu, wymienić wyposażenie technologiczne stawu polegające na wymianie starych, uszkodzonych przegród hydraulicznych, a przede wszystkim wymianie stalowych starych, dennych rurociągów powietrza na rurociągi pływające z PE, wymianie dyfuzorów powietrza na nowe”*

Czy Zamawiającemu jest znana ilość zalegających osadów, które należy usunąć z dna stawu przed przystąpieniem do wykonania remontu?

Jednocześnie wnioskujemy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia **20.05.2022r.**

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert oraz uzupełnia brakującą odpowiedź:**

**Uzupełnienie odpowiedzi na pytanie zamieszczone w informacji dla Wykonawców nr 2:**

**Pytanie 1:**

Zgodnie z zapisami Programu funkcjonalno – użytkowego stanowiącego załącznik Nr 10 do SWZ w pkt.1.2.1.Opis ciągu technologicznego dla oczyszczalni typu stawowego jest zapis *„…Istniejący staw napowietrzany wymaga remontu i oczyszczenia z zalegających osadów po ponad 20 letniej eksploatacji Istniejący staw napowietrzany wymaga remontu i oczyszczenia z zalegających osadów po ponad 20 letniej eksploatacji. Należy uzupełnić „zarwane” groble stawu od strony północnej i wschodniej, usunąć osad z dna stawu, wymienić wyposażenie technologiczne stawu polegające na wymianie starych, uszkodzonych przegród hydraulicznych, a przede wszystkim wymianie stalowych starych, dennych rurociągów powietrza na rurociągi pływające z PE, wymianie dyfuzorów powietrza na nowe”*

Czy Zamawiającemu jest znana ilość zalegających osadów, które należy usunąć z dna stawu przed przystąpieniem do wykonania remontu?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający przedstawił ilość zalegających osadów według wyliczeń na podstawie wykonanych badań na stawach.**

**W związku z powyższym Zamawiający przesuwa termin składania ofert do dnia 20.05.2022r.**

**W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść SWZ w:**

1. **rozdziale XVII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ, ust. 1 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:**

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **18.06.2022 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

1. **rozdziale XVIII SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ust. 1 oraz 2, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:**
2. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu do dnia **20.05.2022 r. do godziny 09:00.**
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **20.05.2022 r. o godzinie 11:00**

**Wójt Gminy Raków**

**/-/ Damian Szpak**